**DOKUMENTACJA NA WYKONANIE REMONTU W BUDYNKU SZPITALA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ UL. M. C. SKŁODOWSKIEJ 15**

**ADRES OBIEKTU**: 16-120 Dąbrowa Białostocka 15

* Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
* 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
* 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
* 45442100-8 Roboty malarskie
* 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
* 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
* 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
* 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
* 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

**ZAMAWIAJĄCY:** **SPZOZ DĄBROWA BIAŁOSTOCKA**

**SPIS ZAWARTOŚCI:**

* opis do projektu
* projekt pomieszczeń pralni
* specyfikacja techniczna
* przedmiar robót
* spis działów przedmiaru

**PODMIOT OPRACOWUJĄCY DOMUMENTACJĘ:**  „Kolorowy Dom” P.U.H.

Henryk Mosiejko

16-100 Sokółka ul. Dąbrowskiego 16

**AUTOR OPRACOWANIA**: Henryk Mosiejkoupr. bud. BŁ/116/90

**DATA OPRACOWANIA**: 23.02.2016

OPIS DO PROJEKTU:

1. Opis wykonywanych prac:

1.1 Malowanie pomieszczeń i wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach ZOL

Zakres prac do wykonania:

* Demontaż ościeżnic
* Rozbiórka części ścian w celu osadzenia większych ościeżnic
* Wykonanie nowych nadproży
* Wykonanie tynków cementowo- wapiennych
* Wykonanie gładzi gipsowych
* Pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu
* Przemalowanie lamperii olejnych
* Wymiana drzwi wewnętrznych i ościeżnic, w salach pacjentów drzwi aluminiowe, w pozostałych płytowe, drzwi na klatkę schodową stalowe przeciwpożarowe
* Uzupełnienie ubytków tynków, malowania i posadzek przy wymienianych ościeżnicach
* Na korytarzu przy drzwiach wejściowych do sal i pomieszczeń osadzić kątowniki ochronne
* Wywóz gruzu

Kolory farb wykonawca za każdym razem zobowiązany jest uzgadniać z inwestorem. Płytki terakoty dobrać do istniejących.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać znak **B** lub **CE** dopuszczający do stosowania w budownictwie.

Ubiegający się o zamówienie powinni obejrzeć miejsce wykonywania prac i uwzględnienia w wycenie prac niezbędnych do wykonania zamówienia. W czasie realizacji prac nie będzie możliwie zwiększenia ceny zamówienia.

1.2 Wymiana wykładzin w pomieszczeniach ZOL i na Oddziale Wewnętrznym

Zakres prac do wykonania:

* Rozebranie listew i przypodłogowych
* Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
* Gruntowanie przygotowanego podłoża,
* Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu
* Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu, wykładziny PCW jednowarstwowe z wywinięciem na ściany 10 cm

Kolory wykładzin wykonawca za każdym razem zobowiązany jest uzgadniać z inwestorem.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać znak B lub CE dopuszczający do stosowania w budownictwie.

1.3 Remont pomieszczeń pralni

Zakres prac do wykonania:

* Demontaż gniazd wtyczkowych
* Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem
* Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów
* Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi
* Skucie posadzki lastrykowej
* Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki
* Rozbiórka ściany do powiększenia otworów wejściowych
* Wykonanie nowych nadproży nad otworami wejściowymi
* Wymurowanie ścianek działowych z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typ NDF
* Osadzenie ościeżnic stalowych
* Otynkowanie ścianek działowych
* Wykonanie gładzi gipsowych
* Licowanie ścian płytkami na klej, metoda zwykła
* Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm
* Posadzki płytkowe z gresu układanych na klej, płytki 30x30·cm,
* Wykonanie instalacji podtynkowej elektrycznej
* Osadzenie gniazdek, włączników opraw oświetleniowych
* Osadzenie skrzydeł drzwiowych
* Montaż umywalek, baterii umywalkowych, zaworów czerpalnych wraz z wykonaniem podejść dopływowych i odpływowych oraz potrzebnych rurociągów
* Roboty malarskie
* Wywóz gruzu z terenu szpitala

Kolory farb, gres, drzwi wykonawca za każdym razem zobowiązany jest uzgadniać z inwestorem.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać znak **B** lub **CE** dopuszczający do stosowania w budownictwie.

**Ubiegający się o zamówienie powinni obejrzeć miejsce wykonywania prac i uwzględnienia w wycenie prac niezbędnych do wykonania zamówienia. W czasie realizacji prac nie będzie możliwie zwiększenia ceny zamówienia.**